**Водитель погрузчика.**

**Цель:**

Подготовка специалистов, осуществляющих управление тракторными погрузчиками и разгрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов под руководством водителя более высокой квалификации. Принимающих участие в планово-предупредительном ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений.

**Водители погрузчиков должны:**

*Квалификация - 2-й разряд.*

*Характеристики работ.*

**Водитель погрузчика должен уметь:**

1) Управлять тракторными погрузчиками и разгрузчиками, вагонопогрузчиками,

вагоноразгрузчиками мощностью до 25,7 кВт;

2) Пользоваться всеми специальными грузозахватными механизмами и

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель

различных грузов под руководством водителя более высокой квалификации;

3) Выполнять планово-предупредительные ремонты погрузочно-разгрузочных и

грузозахватных механизмов и приспособлений под руководством водителя более

высокой квалификации.

**Должен знать:**

1) Основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и погрузочно-

разгрузочных механизмов и их агрегатов;

2) Инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

3) Характеристику масел и смазочных материалов;

4) Причины неисправностей и методы их устранений.

***Квалификация - 3-й разряд.***

*Характеристики работ.*

Водитель погрузчика **должен уметь**:

1) Управлять аккумуляторными погрузчиками;

2) Пользоваться всеми специальными грузозахватными механизмами и

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель

различных грузов.

3) Выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его

механизмов;

4) Определять неисправности в работе погрузчика, его механизмов и устранять их.

5) Производить установку и замену съемных грузозахватных приспособлений и

механизмов.

6) Выполнять планово-предупредительные ремонты погрузчика грузозахватных

механизмов и приспособлений.

7) Производить зарядку аккумуляторов.

**Должен знать:**

1) Устройство аккумуляторного погрузчика;

2) Способы погрузки, выгрузки на всех видах транспорта;

3) Правила подъема, перемещения и укладки грузов;

4) Правила дорожного движения;

5) Элементарные сведения по электротехнике.

6) Наименования основных материалов аккумуляторного производства;

7) Правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними.

***Квалификация - 4-й разряд.***

*Характеристика работ.*

Водитель погрузчика **должен уметь:**

1) Управлять тракторными погрузчиками мощностью от 25,7 кВт. до 110,3 кВт,

вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками;

2) Пользоваться всеми специальными грузозахватными механизмами и

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в

штабель и отвал;

3) Выполнять техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его

механизмов.

4) Выполнять планово-предупредительные ремонты погрузчика и

грузозахватных механизмов и приспособлений.

**Должен знать:**

1) Устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;

2) Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;

3) Правила подъема, перемещения и укладки грузов;

4) Правила дорожного движения;

5) Применяемые сорта горючих и смазочных материалов;

6) Наименования основных материалов аккумуляторного производства;

7) Правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними.

***Квалификация - 5-разряд.***

*Характеристика работ.*

Водитель погрузчика **должен уметь:**

1)Управлять тракторными погрузчиками мощностью свыше 110,3 кВт,

вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками с возможным использованием их в

качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин;

2) Пользоваться всеми специальными грузозахватными механизмами и

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в

штабель и отвал;

3) Выполнять техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его

механизмов;

4) Выполнять планово-предупредительные ремонты погрузчика и грузозахват-

ных механизмов и приспособлений.

**Должен знать:**

1) Устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;

2) Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;

3) Правила подъема, перемещения и укладки грузов;

4) Правила дорожного движения;

5) Применяемые сорта горючих и смазочных материалов;

6) Наименования основных материалов аккумуляторного производства;

7) Правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними.

***Квалификация - 6-й разряд.***

При работе на погрузчике мощностью свыше 110,3 кВт с использованием его в

качестве бульдозера, скрепера, экскаватор и других машин присваивается - 6-й

разряд.

Наряду с требованиями, изложенными в характеристиках, водители погрузчиков

всех квалификаций также **должны знать:**

- Рациональную организацию труда на своем рабочем месте;

- Технологический процесс выполняемой работы;

- Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом, при помощи которых они работают или которые

обслуживают;

- Выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при

производстве работ;

- Нормы расхода горючего, энергии сырья и материалов на выполняемые работы;

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по

смежным операциям или процессам; виды брака, причины его порождающие и

способы его предупреждения и устранения;

- Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и

приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- Пути повышения эффективности производства;

- Порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов,

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм;

- Условия оплаты труда.

**Квалификация водителя погрузчика 7 го разряда** присваивается при работе

погрузчиков на опасных производственных объектах, оборудованных электронно-

программным оборудованием, имеющим среднее специальное образование.

Кроме работ, предусмотренных характеристиками, водители погрузчиков должны

также выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной

подготовкой к работе и уборкой своего рабочего места, оборудования,

инструментов, приспособлений и содержанием их в надлежащем состоянии,

ведением установленной технической документации.